{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Welkom","Brongegevens","Versiebeheer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Welkom","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Welkom"]
[]
["Met behulp van deze tool is het eenvoudig om een OPS-bronbestand aan te maken vanuit MS-Excel."]
["Vul de benodigde gegevens in, of importeer deze vanuit een ander bestand, en kies vervolgens de optie \"Maak Bronbestand\" uit het \"cell menu\" (rechter muisklik);"]
["of kies de optie \"Schrijf bronbestand naar disk\" uit het \"Maak Bronbestand\" menu (in Excel 2007/2010 op het Add-Ins tabblad)"]
[]
["Een OPS-bronbestand moet aan een bepaald format voldoen, zowel qua opbouw als getalsformaat. \"Maak bronbestand\" verzorgt dit en valideert de geldigheid van de ingevulde gegevens."]
["Meer informatie over het OPS-bronbestand is te vinden in de \"Online help\" en de \"Online documentatie\" van het OPS-programma."]
[]
["Klik HIER om de gegevens van de bronnen in te vullen"]
[]
["Voor een correct werkend OPS-bronbestand zijn alle volgende parameters nodig:"]
[]
["Parameter","Omschrijving",null,null,null,"Bereik","Type",null,null,"Online help","Online documentatie"]
["snr","volgnummer van de bron",null,null,null,"0 - 9999","integer",null,null,10.1,"7.2.5"]
["x(m)","x-coördinaat van de bron in RDM (meter)",null,null,null,"-9999999 - 99999999 *","long integer",null,null,10.1,"7.2.2 & 7.2.5"]
["y(m)","y-coördinaat van de bron in RDM (meter)",null,null,null,"-9999999 - 99999999 *","long integer",null,null,10.1,"7.2.2 & 7.2.5"]
["q(g/s)","bronsterkte (gram/seconde)",null,null,null,"0 - 1.000E+15","real number",null,null,10.1,"7.2.5"]
["hc(MW)","warmtecapaciteit van de bron (MegaWatt)",null,null,null,"0 - 999.999","real number",null,null,10.1,"7.2.5"]
["h(m)","hoogte van de bron (meter)",null,null,null,"0 - 9999.9","real number",null,null,10.1,"7.2.5"]
["r(m)","diameter van de bron (meter)",null,null,null,"-999999 - 1000000","long integer",null,null,10.1,"7.2.5"]
["s(m)","verdeling van de bronhoogte (meter)",null,null,null,"0 - 9999.9","real number",null,null,10.1,"7.2.5"]
["dv","code voor dagelijkse variatie van de emissie",null,null,null,"-999 - 9999","integer",null,null,"10.1 & 10.3","7.2.1"]
["cat","categorie van de bron",null,null,null,"0 - 9999","integer",null,null,10.1,"7.2.5"]
["area","regiocode van de regio waarin de bron staat",null,null,null,"0 - 9999","integer",null,null,10.1,"7.2.5"]
["ps","code voor deeltjesgrootteverdeling",null,null,null,"1 t/m 9999 of -999 t/m -1; 0 = gasvormig","integer",null,null,"10.1 & 10.4","7.2.4"]
["component","componentnaam",null,null,null,"-","text, maximaal 12 karakters",null,null,10.1,"7.2.5"]
["bronomschrijving","omschrijving van de bron (=facultatieve invoer)",null,null,null,"-","text, maximaal 128 karakters",null,null,"-","-"]
[]
["*: Het geldigheidsgebied van de RD-coördinaten beslaat een rechthoekig gebied met x-waarden tussen -7000 en +300000 meter en y-waarden tussen +289000 en +629000 meter."]
["In OPS mogen de x- en y-waarde variëren van -9999999 tot 99999999 meter. Meer informatie:"]
[]
["De geodetische referentiestelsels van Nederland",null,null,null,null,"(§3.2.6 \"Geldigheidsgebied van de definitie RD2000\")"]
[]
["v1.8"]

{"sheet":"Brongegevens","index":1,"n_rows":1,"n_cols":14,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["snr","x(m)","y(m)","q(g/s)","hc(MW)","h(m)","r(m)","s(m)","dv","cat","area","ps","component","bronomschrijving"]

{"sheet":"Versiebeheer","index":2,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["v1.0","2013-01-15","Initiële versie"]
["v1.1","2013-01-17","Veld \"Bronomschrijving\" toegevoegd"]
["v1.2","2013-02-14","Bereik van bronsterkte aangepast; mag ook nul zijn"]
["v1.3","2013-05-02","Bereik voor \"dv\" en \"ps\" aangepast; Look & Feel aangepast"]
["v1.4","2014-02-21","Check op ontbrekende invoer toegevoegd"]
["v1.5","2014-03-26","Decimal/thousands seperator-probleem opgelost; datavalidatie verwijderd bij verlaten macro"]
["v1.6","2014-03-27","VBA-code werkt in 64bit-versie van Excel (VBA7) én in VBA6"]
["v1.7","2015-12-03","Veld \"Component\" links uitgelijnd"]
["v1.8","2017-08-29","Bereik \"dagelijkse variatie van de emissie\" aangepast"]